<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.2032" y1="14.2936" x2="-0.2032" y2="6.4558" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-0.2032" y1="6.4558" x2="1.1481" y2="5.8173" width="0.254" layer="20" curve="-21.646213"/>
<wire x1="1.1481" y1="5.8173" x2="1.3137" y2="5.6957" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1.3137" y1="5.6957" x2="1.3508" y2="5.6653" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1.3508" y1="5.6653" x2="2.6211" y2="1.1687" width="0.254" layer="20" curve="-72.465083"/>
<wire x1="2.6211" y1="1.1687" x2="9.2393" y2="-2.8448" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="9.2393" y1="-2.8448" x2="15.121" y2="-2.8245" width="0.254" layer="20" curve="-94.757408"/>
<wire x1="15.121" y1="-2.8245" x2="21.6345" y2="0.8579" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.6345" y1="0.8579" x2="24.6041" y2="5.8646" width="0.254" layer="20" curve="-93.379013"/>
<wire x1="24.6041" y1="5.8646" x2="24.6041" y2="13.7159" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="24.6041" y1="13.7159" x2="21.7528" y2="18.9895" width="0.254" layer="20" curve="-97.849626"/>
<wire x1="21.7528" y1="18.9895" x2="15.0636" y2="23.0436" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="15.0636" y1="23.0436" x2="9.0096" y2="23.2023" width="0.254" layer="20" curve="-98.291856"/>
<wire x1="9.0096" y1="23.2023" x2="2.7326" y2="19.6652" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2.7326" y1="19.6652" x2="0.9286" y2="14.7632" width="0.254" layer="20" curve="-81.60954"/>
<wire x1="0.9286" y1="14.7632" x2="-0.2032" y2="14.2936" width="0.254" layer="20" curve="-17.516351"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fablibrary">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="fablibrary" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="D1" library="fablibrary" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
<element name="I2CNODE" library="fablibrary" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="ISPNODE" library="fablibrary" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R4" library="fablibrary" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R5" library="fablibrary" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R6" library="fablibrary" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R7" library="fablibrary" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R8" library="fablibrary" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R9" library="fablibrary" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="SLAVENODE01" library="fablibrary" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ISPNODE" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SLAVENODE01" pad="4"/>
<contactref element="I2CNODE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="ISPNODE" pad="2"/>
<contactref element="SLAVENODE01" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SLAVENODE01" pad="5"/>
<contactref element="ISPNODE" pad="3"/>
<contactref element="I2CNODE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="ISPNODE" pad="5"/>
<contactref element="SLAVENODE01" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="I2CNODE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISPNODE" pad="6"/>
<contactref element="SLAVENODE01" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="SLAVENODE01" pad="7"/>
<contactref element="ISPNODE" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="I2CNODE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SLAVENODE01" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="R"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="G"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="B"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="SLAVENODE01" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
