<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="18" y1="22" x2="19" y2="22" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="22" x2="25" y2="22" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="25" y1="22" x2="25" y2="26" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="25" y1="26" x2="35" y2="26" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="26" x2="35" y2="24" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="24" x2="33" y2="22" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="22" x2="41" y2="22" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="41" y1="22" x2="41" y2="26" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="41" y1="26" x2="44" y2="29" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="44" y1="29" x2="44" y2="43" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="44" y1="43" x2="47" y2="46" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="47" y1="46" x2="50" y2="46" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="46" x2="50" y2="50" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="50" x2="46" y2="54" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="46" y1="54" x2="46" y2="56" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="46" y1="56" x2="45" y2="57" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="57" x2="43" y2="57" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="43" y1="57" x2="42" y2="56" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="42" y1="56" x2="42" y2="52" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="42" y1="52" x2="45" y2="49" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="45" y1="49" x2="42" y2="46" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="42" y1="46" x2="40" y2="48" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="40" y1="48" x2="34" y2="48" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="34" y1="48" x2="34" y2="52" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="34" y1="52" x2="33" y2="53" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="53" x2="31" y2="53" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="53" x2="31" y2="55" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="55" x2="30" y2="56" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="30" y1="56" x2="27" y2="56" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="56" x2="24" y2="53" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="24" y1="53" x2="17" y2="53" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="17" y1="53" x2="14" y2="56" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="56" x2="12" y2="56" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="56" x2="11" y2="55" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="55" x2="11" y2="42" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="42" x2="15" y2="38" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="15" y1="38" x2="19" y2="38" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="38" x2="19" y2="22" width="0.1" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Reed switch">
<packages>
<package name="REED_SWITCH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$3" library="Reed switch" package="REED_SWITCH" value="REED_SWITCH_MK23-46-D-2REED_SWITCH"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
