<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="18" y1="7" x2="33" y2="7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="7" x2="33" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="25" x2="18" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="25" x2="18" y2="7" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="LED1" library="fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
