<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wave soldering</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AVRISP">
<pin name="MISO" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SCK" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="MOSI" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="RST" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="LED-RGB">
<pin name="CGREEN" direction="pas"/>
<pin name="CBLUE" direction="pas"/>
<pin name="CRED" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AVRISP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AVRISP"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMD" package="2X03SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="2X03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RES-US" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Resistor (US Symbol)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Variants with postfix FAB are widened to allow the routing of internal traces</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206W" package="R1206W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206FAB" package="R1206FAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LEDRGBOLD" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OSRAM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;u&gt;Hyper Multi TOPLED® Hyper-Bright LED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LATB T686&lt;br&gt;

&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-RGB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-LCC-4-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="CBLUE" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="CGREEN" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="CRED" pad="R"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="U$1" library="fab" deviceset="AVRISP" device="SMD"/>
<part name="R1" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="1k"/>
<part name="R2" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="R3" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="1k"/>
<part name="LED1" library="fab" deviceset="LEDRGBOLD" device=""/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="MOSI"/>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$5">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SCK"/>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$7">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="MISO"/>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="LED1" gate="G$1" pin="CBLUE"/>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$3">
<segment>
<pinref part="LED1" gate="G$1" pin="CGREEN"/>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="LED1" gate="G$1" pin="CRED"/>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$6">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="VCC"/>
<pinref part="LED1" gate="G$1" pin="A2"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
