<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="52.07" x2="5.08" y2="80.01" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="80.01" x2="50.8" y2="80.01" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="80.01" x2="50.8" y2="52.07" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="52.07" x2="5.08" y2="52.07" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="SPDTSWITCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab2">
<packages>
<package name="3.5MMTERM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="20mhz"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$6" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
<element name="U$5" library="fab" package="SPDTSWITCH" value="SPDTSWITCH"/>
<element name="J1" library="fab2" package="3.5MMTERM" value="TERM-1X02-ADAFRUIT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
