<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="PJ-002AH-SMT">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="fab" package="PJ-002AH-SMT" value="JACK-2.1MM"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PADVCC" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PADGND" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S3" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="PADVCC1" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PADVCC2" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PADVCC3" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLACK">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ENABLE">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="PADVCC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET/SLEEP">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="STEP">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="PADVCC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIR">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="PADVCC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC2">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="PIN1"/>
<contactref element="PADVCC" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="PIN2"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="SHUNT"/>
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="PADGND" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
