<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,54/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,54/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,54/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,17/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,17/1,2">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,81/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,81/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3,81/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="4,16O1,6">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="5-1,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="5-2,5">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PAD">
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="WIREPAD" prefix="PAD">
<description>&lt;b&gt;Wire PAD&lt;/b&gt; connect wire on PCB</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="1,6/0,8" package="1,6/0,8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1,6/0,9" package="1,6/0,9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2,15/1,0" package="2,15/1,0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2,54/0,8" package="2,54/0,8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2,54/0,9" package="2,54/0,9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2,54/1,0" package="2,54/1,0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2,54/1,1" package="2,54/1,1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3,17/1,1" package="3,17/1,1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3,17/1,2" package="3,17/1,2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3,17/1,3" package="3,17/1,3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3,81/1,1" package="3,81/1,1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3,81/1,3" package="3,81/1,3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3,81/1,4" package="3,81/1,4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="4,16O1,6" package="4,16O1,6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD5-1,8" package="5-1,8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD5-2,5" package="5-2,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD1,27-254" package="SMD1,27-2,54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD2,54-5,08" package="SMD2,54-5,08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="PAD1" library="wirepad" deviceset="WIREPAD" device="2,54/0,9"/>
<part name="PAD2" library="wirepad" deviceset="WIREPAD" device="2,54/0,9"/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="PAD1" gate="G$1" pin="P"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="PAD2" gate="G$1" pin="P"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
