<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
