<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ZF112">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="REGULATOR_SOT223"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="X2" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="X3" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="K1" library="relay" package="ZF112" value="ZF112">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO92" value="2N3904"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="X4" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STATE1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="STATE2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PUL">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RELE">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
