<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2-SMD-5X3MM" value="CRYSTAL"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="REGULATOR_SOT223"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TEMP">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="POT">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
