<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="24.13" y1="57.15" x2="53.01" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.01" y1="57.15" x2="53.01" y2="71.11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.01" y1="71.11" x2="24.13" y2="71.11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="71.11" x2="24.13" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab1">
<packages>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab1" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="fab1" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab1" package="R1206FAB" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
