<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="33.02" y1="26.67" x2="86.34" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.34" y1="26.67" x2="86.34" y2="79.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.34" y1="79.68" x2="33.02" y2="79.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="79.68" x2="33.02" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10 K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206FAB" value="Red LED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CRYSTAL" library="fab" package="2-SMD-5X3MM" value="20Mhz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1 microF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$1" library="fab" package="R1206" value="100">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CRYSTAL" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="CRYSTAL" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EXTERNAL">
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
