<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="87.229" y2="0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.229" y1="0.127" x2="87.102" y2="67.869" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.102" y1="67.869" x2="-0.127" y2="67.742" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.127" y1="67.742" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>FABTROLLEY</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5-2,5">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VBATT" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GNDBATT" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VIN" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="GNDBATT" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="VBATT" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="YELLOW">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="VIN" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
