<!--This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0-->
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATMEGA328P-AU">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6/!RESET"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="AREF" direction="in"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="ADC6"/>
<pin name="ADC7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATMEGA328P-AU" prefix="U">
<description>ATmega Series 20 MHz 32 KB Flash 2 KB SRAM 8-Bit Microcontroller - TQFP-32</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA328P-AU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP80P900X900X120-32N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3 5 21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6/!RESET" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4 6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Description" value="
Microcontroller Mcu, 8 Bit, Atmega, 20mhz, Tqfp-32
"/>
<attribute name="Price" value="None"/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="Package" value="TQFP-32 Microchip"/>
<attribute name="MP" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="Availability" value="Unavailable"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
