<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="29.718" y1="7.874" x2="78.974" y2="8.128" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.974" y1="8.128" x2="78.974" y2="62.916" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.974" y1="62.916" x2="29.718" y2="62.662" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.718" y1="62.662" x2="29.718" y2="7.874" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2061">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232061_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
