<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.4" y1="24.13" x2="135.87" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="135.87" y1="24.13" x2="135.87" y2="79.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="135.87" y1="79.68" x2="25.4" y2="79.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="79.68" x2="25.4" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp826612q">
<packages>
<package name="ESP12Q">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2061">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232061_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232041_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="esp826612q" package="ESP12Q" value="ESP12Q">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="fab" package="SOT-23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="TX"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="RX"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="MOSI"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="MISO"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="SCLK"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO2"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO0"/>
<contactref element="U$1" pad="RESET"/>
<contactref element="U$1" pad="CH_PD"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO15"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO14"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO16"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
