<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="48.6" y1="38.2" x2="93.8" y2="38.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93.8" y1="38.2" x2="93" y2="77.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="93" y1="77.8" x2="47.8" y2="77.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.8" y1="77.8" x2="48.6" y2="38.2" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="OP1206">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U2" library="fab" package="SOT223" value="5v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="U$1" pad="EMITTER"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PANELSOLAR">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
