<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="32"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
