<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.6" y1="22.4" x2="76.2" y2="21.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="21.2" x2="75.4" y2="62.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.4" y1="62.6" x2="27.8" y2="62.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.8" y1="62.4" x2="27.6" y2="22.4" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP18" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="fab" package="R1206FAB" value="220oh">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGB1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGB2" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGB3" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGB4" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGB5" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP18" pad="1"/>
<contactref element="RGB1" pad="4"/>
<contactref element="RGB2" pad="4"/>
<contactref element="RGB3" pad="4"/>
<contactref element="RGB4" pad="4"/>
<contactref element="RGB5" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="JP18" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="JP18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="JP18" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RGB1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RGB1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RGB1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="RGB2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="RGB2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="RGB2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RGB3" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="RGB3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="RGB3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="RGB4" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="RGB4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="RGB4" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="RGB5" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="RGB5" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="RGB5" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="G2">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="R3">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G3">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G4">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B4">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R5">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="G5">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="B5">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
