<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.5" y1="10.5" x2="44.5" y2="10.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.5" y1="10.5" x2="44.5" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.5" y1="20" x2="26.5" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.5" y1="20" x2="26.5" y2="10.5" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="D1" pad="B"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="D1" pad="G"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="D1" pad="R"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
