<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFN/MLF20">
<description>&lt;b&gt;HP-VFQFP-N20&lt;/b&gt; Micro Lead Frame package (MLF)</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="5MM">
<description>5 mm, round</description>
</package>
<package name="0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CSM-7X-DU">
<description>&lt;b&gt;SMD CRYSTAL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.ecsxtal.com .. Crystal 3.6864MHz CSM_7X_DU.PDF</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATTINY24/44/84">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7"/>
<pin name="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6"/>
<pin name="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5"/>
<pin name="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4"/>
<pin name="(PCINT3/T0/ADC3)PA3"/>
<pin name="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2"/>
<pin name="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1"/>
<pin name="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0"/>
<pin name="(PCINT11/RESET/DW)PB3"/>
<pin name="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2"/>
<pin name="(PCINT9/XTAL2)PB1"/>
<pin name="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0"/>
</symbol>
<symbol name="GND-1">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VCC">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="CAP-NP">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="Q">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AVRISP">
<pin name="MISO" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SCK" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="MOSI" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="RST" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="TS2">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATTINY44" prefix="IC">
<gates>
<gate name="1" symbol="ATTINY24/44/84"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SSU" package="SOIC14">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PU" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-MU" package="QFN/MLF20">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VCC" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="VCC" symbol="VCC"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UNPOLARIZED_CAPACITOR" prefix="C" uservalue="yes">
<description>unpolarized_capacitor</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="CAP-NP"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402" package="0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402" package="0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM" package="5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="IN"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="OUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CSM-7X-DU" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;SMD CRYSTAL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.ecsxtal.com .. Crystal 3.6864MHz CSM_7X_DU.PDF</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CSM-7X-DU">
<connects>
<connect gate="P" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AVRISP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AVRISP"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMD" package="2X03SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="2X03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6MM_SWITCH" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="2" symbol="TS2"/>
</gates>
<devices>
<device name="6MM_SWITCH" package="6MM_SWITCH">
<connects>
<connect gate="2" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type QUICK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="03P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="M03">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="M03" prefix="SL" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="M03"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="03P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="IC1" library="FAB_Hello" deviceset="ATTINY44" device="-SSU"/>
<part name="GND1" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="P+1" library="FAB_Hello" deviceset="VCC" device=""/>
<part name="C1" library="FAB_Hello" deviceset="UNPOLARIZED_CAPACITOR" device="1206" value="1uF"/>
<part name="R1" library="FAB_Hello" deviceset="RESISTOR" device="1206" value="10K"/>
<part name="R2" library="FAB_Hello" deviceset="RESISTOR" device="1206" value="499"/>
<part name="LED1" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206" value="GREEN"/>
<part name="Q1" library="FAB_Hello" deviceset="CSM-7X-DU" device="" value="16Mhz"/>
<part name="C2" library="FAB_Hello" deviceset="UNPOLARIZED_CAPACITOR" device="1206" value="20pF"/>
<part name="C3" library="FAB_Hello" deviceset="UNPOLARIZED_CAPACITOR" device="1206" value="20pF"/>
<part name="U$1" library="FAB_Hello" deviceset="AVRISP" device="SMD"/>
<part name="S1" library="FAB_Hello" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="SL1" library="con-amp-quick" deviceset="M03" device=""/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="VCC">
<segment>
<pinref part="P+1" gate="VCC" pin="VCC"/>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="VCC"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C1" gate="1" pin="2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="VCC"/>
</segment>
</net>
<net name="GND">
<segment>
<pinref part="GND1" gate="1" pin="GND"/>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C1" gate="1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C2" gate="1" pin="1"/>
<pinref part="C3" gate="1" pin="2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="S1" gate="2" pin="P"/>
</segment>
</net>
<net name="MISO">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="MISO"/>
</segment>
</net>
<net name="SCK">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SCK"/>
</segment>
</net>
<net name="MOSI">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="MOSI"/>
</segment>
</net>
<net name="RST">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3"/>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="RST"/>
</segment>
</net>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7"/>
<pinref part="LED1" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="LED1" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="XTAL2">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="Q1" gate="P" pin="1"/>
<pinref part="C2" gate="1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="XTAL1">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="Q1" gate="P" pin="2"/>
<pinref part="C3" gate="1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="PA3">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="S1" gate="2" pin="S"/>
</segment>
</net>
<net name="PA2">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SL1" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="PA1">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SL1" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="PA0">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SL1" gate="G$1" pin="3"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
