<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="29.21" y1="44.45" x2="78.72" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.72" y1="44.45" x2="78.72" y2="79.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.72" y1="79.68" x2="29.21" y2="79.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="79.68" x2="29.21" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<text>Yo BOARD!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CSM-7X-DU">
<description>&lt;b&gt;SMD CRYSTAL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.ecsxtal.com .. Crystal 3.6864MHz CSM_7X_DU.PDF</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type QUICK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="03P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="FAB_Hello" package="1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="FAB_Hello" package="1206" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="FAB_Hello" package="1206" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="FAB_Hello" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="FAB_Hello" package="1206" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="FAB_Hello" package="CSM-7X-DU" value="16Mhz">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="FAB_Hello" package="1206" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="FAB_Hello" package="1206" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="FAB_Hello" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="FAB_Hello" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL1" library="con-amp-quick" package="03P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="SL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SL1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="SL1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
