<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="72.5424" y1="8.1788" x2="131.5012" y2="8.1788" width="0" layer="20"/>
<wire x1="131.5012" y1="8.1788" x2="130.9424" y2="75.1588" width="0" layer="20"/>
<wire x1="130.9424" y1="75.1588" x2="72.7456" y2="75.108" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.7456" y1="75.108" x2="72.5424" y2="8.1788" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CSM-7X-DU">
<description>&lt;b&gt;SMD CRYSTAL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.ecsxtal.com .. Crystal 3.6864MHz CSM_7X_DU.PDF</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type QUICK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="04P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="05P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="02P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="03P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="FAB_Hello" package="1206" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="FAB_Hello" package="1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="FAB_Hello" package="1206" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="FAB_Hello" package="1206" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DHT11" library="con-amp-quick" package="04P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="19"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FTDI2" library="con-amp-quick" package="05P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="16"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MODULE-RELAIS" library="con-amp-quick" package="02P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="33"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NEOPIXEL" library="con-amp-quick" package="03P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OLED" library="con-amp-quick" package="04P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="19"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="FAB_Hello" package="CSM-7X-DU" value="16Mhz">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="FAB_Hello" package="1206" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="FAB_Hello" package="1206" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="FAB_Hello" package="1206" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="FAB_Hello" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-amp-quick" package="02P" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="33"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="DHT11" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="FTDI2" pad="5"/>
<contactref element="OLED" pad="1"/>
<contactref element="MODULE-RELAIS" pad="1"/>
<contactref element="NEOPIXEL" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="DHT11" pad="1"/>
<contactref element="FTDI2" pad="4"/>
<contactref element="OLED" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="NEOPIXEL" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="FTDI2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC2" pad="30"/>
<contactref element="FTDI2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="DHT11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="FTDI2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="OLED" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="OLED" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="MODULE-RELAIS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="NEOPIXEL" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="IC2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
