<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="29.21" y1="12.7" x2="102.85" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102.85" y1="12.7" x2="102.85" y2="80.95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102.85" y1="80.95" x2="29.21" y2="80.95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="80.95" x2="29.21" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="67.31" x2="80.01" y2="67.31" width="0.4572" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="26.67" x2="45.72" y2="26.67" width="0.4572" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="57.15" x2="45.72" y2="55.88" width="0.4572" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="55.88" x2="45.72" y2="26.67" width="0.4572" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="26.67" x2="88.9" y2="38.1" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="50.8" y1="67.31" x2="45.72" y2="62.23" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45.72" y1="62.23" x2="45.72" y2="55.88" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="80.01" y1="67.31" x2="88.9" y2="58.42" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="88.9" y1="58.42" x2="88.9" y2="38.1" width="0.4064" layer="20"/>
<text>H A N I </text>
<text>O</text>
<text>I N </text>
<text>12 V</text>
<text>S M </text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle_fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="5V" library="eagle_fab" package="SOT23" value="5V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="fab" package="SOIC8" value="A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="fab" package="SOIC8" value="A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAP4" library="fab" package="C1206FAB" value="1UF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CAP5" library="fab" package="C1206FAB" value="10UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAP2" library="fab" package="C1206FAB" value="1UF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CAP3" library="fab" package="C1206FAB" value="10UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12V" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAP1" library="fab" package="C1206FAB" value="1UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="12V">
<contactref element="12V" pad="1"/>
<contactref element="12V" pad="3"/>
<contactref element="12V" pad="2"/>
<contactref element="12V" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="5"/>
<contactref element="D2" pad="5"/>
<contactref element="5V" pad="2"/>
<contactref element="CAP4" pad="1"/>
<contactref element="CAP5" pad="1"/>
<contactref element="CAP2" pad="1"/>
<contactref element="CAP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="7"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="7"/>
<contactref element="5V" pad="3"/>
<contactref element="CAP1" pad="2"/>
<contactref element="CAP4" pad="2"/>
<contactref element="CAP5" pad="2"/>
<contactref element="CAP2" pad="2"/>
<contactref element="CAP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN2/D2">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN1/D2">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="IN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT2/D2">
<contactref element="D1" pad="8"/>
<contactref element="OUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT1/D2">
<contactref element="D1" pad="6"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN2/D1">
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IN1/D1">
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D2" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="4"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="CAP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT2/D1">
<contactref element="D2" pad="8"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT1/D1">
<contactref element="D2" pad="6"/>
<contactref element="OUT" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
