<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.94" y1="50.8" x2="91.42" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="91.42" y1="50.8" x2="91.42" y2="77.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="91.42" y1="77.14" x2="27.94" y2="77.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="77.14" x2="27.94" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<text> H A N I 
S E R V O</text>
<wire x1="81.28" y1="76.2" x2="90.17" y2="67.31" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="90.17" y1="67.31" x2="90.17" y2="59.69" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="90.17" y1="59.69" x2="82.55" y2="52.07" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="82.55" y1="52.07" x2="33.02" y2="52.07" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="52.07" x2="29.21" y2="55.88" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.21" y1="55.88" x2="29.21" y2="72.39" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="72.39" x2="33.02" y2="76.2" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="33.02" y1="76.2" x2="81.28" y2="76.2" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="PJ-002AH-SMT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle_fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3/SERVO" library="eagle_fab" package="2X03SMD" value="CONN_03X2_AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="fab" package="PJ-002AH-SMT" value="JACK-2.1MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J3/SERVO" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="SHUNT"/>
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J3/SERVO" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="J3/SERVO" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN2">
<contactref element="J1" pad="PIN2"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="J1" pad="PIN1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
