<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="43.18" y1="6.35" x2="140.95" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="140.95" y1="6.35" x2="140.95" y2="89.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="140.95" y1="89.84" x2="43.18" y2="89.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="89.84" x2="43.18" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<text>G</text>
<text>V</text>
<text>RST</text>
<text>H A N D U I N O</text>
<text>F A B 2 0 2 0</text>
<text>12 V</text>
<wire x1="66.04" y1="85.09" x2="116.84" y2="85.09" width="0.3556" layer="20"/>
<wire x1="116.84" y1="85.09" x2="135.89" y2="66.04" width="0.3556" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="135.89" y1="66.04" x2="135.89" y2="19.05" width="0.3556" layer="20"/>
<wire x1="135.89" y1="19.05" x2="127" y2="10.16" width="0.3556" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="127" y1="10.16" x2="57.15" y2="10.16" width="0.3556" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="10.16" x2="48.26" y2="19.05" width="0.3556" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="48.26" y1="19.05" x2="48.26" y2="67.31" width="0.3556" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="67.31" x2="66.04" y2="85.09" width="0.3556" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle_fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PJ-002AH-SMT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499 ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOREFOB">
<attribute name="VARIANT" value=""/>
</element>
<element name="VCC" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="1UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="fab" package="C1206FAB" value="1UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="eagle_fab" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12V" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12V1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="0ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="eagle_fab" package="PJ-002AH-SMT" value="CONN_JACK-2.1MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="3"/>
<contactref element="VCC" pad="2"/>
<contactref element="VCC" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="CONTACT"/>
<contactref element="J2" pad="SHUNT"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="12V" pad="3"/>
<contactref element="12V" pad="2"/>
<contactref element="12V" pad="4"/>
<contactref element="12V1" pad="3"/>
<contactref element="12V1" pad="2"/>
<contactref element="12V1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="PIN1"/>
</signal>
<signal name="12V\">
<contactref element="12V" pad="1"/>
<contactref element="12V1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN2">
<contactref element="J2" pad="PIN2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
