<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="36.81" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.81" y1="1.27" x2="36.81" y2="37.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.81" y1="37.77" x2="0" y2="37.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="37.77" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATTINY3216-SN">
<packages>
<package name="SOIC127P1030X265-20N">
<description>&lt;b&gt;20-Pin SOIC300&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fablab">
<packages>
<package name="SMT_PINS_2">
</package>
<package name="SMT_PINS_8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="ATTINY3216-SN" package="SOIC127P1030X265-20N" value="ATTINY3216-SN">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" AVR tinyAVR™ 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 32KB _32K x 8_ FLASH 20-SOIC "/>
<attribute name="MF" value="Microchip Technology"/>
<attribute name="MP" value="ATTINY3216-SN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-20 Microchip Technology"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1-1M" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2-1M" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3-1M" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4-1M" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5-1M" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6-1M" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7-1M" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8-1M" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fablab" package="SMT_PINS_2" value="2_PIN_HEADERHEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="CONN_06_FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="fablab" package="SMT_PINS_8" value="8_PIN_HEADERHEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R8-1M" pad="1"/>
<contactref element="R7-1M" pad="1"/>
<contactref element="R6-1M" pad="2"/>
<contactref element="R5-1M" pad="2"/>
<contactref element="R4-1M" pad="1"/>
<contactref element="R3-1M" pad="1"/>
<contactref element="R2-1M" pad="1"/>
<contactref element="R1-1M" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1-1M" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2-1M" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3-1M" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4-1M" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5-1M" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R6-1M" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7-1M" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="R8-1M" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
