<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="36.81" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.81" y1="0" x2="36.81" y2="49.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.81" y1="49.2" x2="0" y2="49.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="fab" package="2X02SMD" value="Power">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="ISP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value="servo1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="fab" package="2X03SMD" value="servo2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="5V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="0ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
