<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="53.953184375" y1="14.557934375" x2="110.022315625" y2="14.7452" width="0" layer="20"/>
<wire x1="110.022315625" y1="14.7452" x2="110.59024375" y2="52.928790625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="110.59024375" y1="52.928790625" x2="54.5211125" y2="52.741525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.5211125" y1="52.741525" x2="53.953184375" y2="14.557934375" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2061">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232061_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232041_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2061" value="">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2061"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462922"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C1933"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
