<!--This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0-->
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-14N">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATTINY1614-SSNR">
<pin name="PA0/!RESET!/UDPI"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3/EXTCLK"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2/OSC2"/>
<pin name="PB3/OSC1"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATTINY1614-SSNR" prefix="U">
<description>20MHz, SOIC, 85C, Green, 14 SOIC .150in T/R</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATTINY1614-SSNR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P600X175-14N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0/!RESET!/UDPI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3/EXTCLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2/OSC2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3/OSC1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MP" value="ATTINY1614-SSNR"/>
<attribute name="Package" value="SO-14 Microchip"/>
<attribute name="Price" value="None"/>
<attribute name="Availability" value="Unavailable"/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="Description" value="
AVR tinyAVR™ 1 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB _16K x 8_ FLASH 14-SOIC
"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
