<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="fablab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMT_PINS_3">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TS2">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RESISTOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMT_PINS_3">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="6MM_SWITCH" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="2" symbol="TS2"/>
</gates>
<devices>
<device name="6MM_SWITCH" package="6MM_SWITCH">
<connects>
<connect gate="2" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESISTOR" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402" package="0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="3_PIN_HEADER" uservalue="yes">
<description>3 SMT pin pads</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMT_PINS_3"/>
</gates>
<devices>
<device name="HEADER" package="SMT_PINS_3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="S1" library="fablab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S2" library="fablab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S3" library="fablab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="R1" library="fablab" deviceset="RESISTOR" device="1206"/>
<part name="R2" library="fablab" deviceset="RESISTOR" device="1206"/>
<part name="R3" library="fablab" deviceset="RESISTOR" device="1206"/>
<part name="U$1" library="fablab" deviceset="3_PIN_HEADER" device="HEADER"/>
<part name="U$2" library="fablab" deviceset="3_PIN_HEADER" device="HEADER"/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="S1" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$5">
<segment>
<pinref part="S1" gate="2" pin="S"/>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="GND">
<segment>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="S2" gate="2" pin="S"/>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S2" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="P$2"/>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="P$2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="S3" gate="2" pin="S"/>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="P$1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$3">
<segment>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="P$1"/>
<pinref part="S3" gate="2" pin="P"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
